**APSTIPRINĀTS**

SIA „Smiltenes NKUP”

iepirkumu komisijas sēdē

NOLIKUMA GROZĪJUMI

**KONKURSAM**

**„ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀ MĀJĀ**

**DAUGAVAS IELĀ 2, SMILTENĒ,**

**SMILTENES NOVADĀ”**

**Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu atbalsta programmas**

**ietvaros, projekta Nr.** **DME0000789**

**IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS Nr. SNKUP/2021/3/ERAF**

**Smiltene**

**2021**

1. **Izteikt nolikuma 9. pielikuma Lokālā tāmē Nr. 3a sadaļā Nr. 3 Cokola siltināšana pa perimetru” pozīcijas “Hidroizolācijas izveidošana zem zemes virsmas”, apakšpunktu Nr. 18 šādā redakcijā:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | hidroizolācija Baumit SockelSchutz Flexibel (Baumit vai ekvivalents) | g | **2971,71** |  |

1. **Izteikt nolikuma 9. pielikuma Lokālā tāmē Nr. 2a sadaļā Nr. 3 “Pēdējā stāva pārseguma siltināšana” apakšpunktus Nr. 6. un 7 šādā redakcijā:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | **Bēniņos iebūvēt beramo akmens vati h=300mm** | m2 | **111,18** |
| 7 | beramā vate 300mm biezumā λ=0,041 W/(mK) (vai ekvivalents) | m2 | **127,86** |