**APSTIPRINĀTS**

SIA „Smiltenes NKUP”

iepirkumu komisijas sēdē

NOLIKUMA GROZĪJUMI

**KONKURSAM**

**„ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀ MĀJĀ**

**ABULAS IELĀ 8, SMILTENĒ,**

**SMILTENES NOVADĀ”**

**Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu atbalsta programmas**

**ietvaros, projekta Nr.** **DME0000790**

**IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS Nr. SNKUP/2021/2/ERAF**

**Smiltene**

**2021**

1. **Izteikt nolikuma 9. pielikuma Lokālā tāmē Nr. 3a sadaļā Nr. 3 Cokola siltināšana pa perimetru” pozīcijas “Hidroizolācijas izveidošana zem zemes virsmas”, apakšpunktu Nr. 19 šādā redakcijā:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | hidroizolācija Baumit SockelSchutz Flexibel (Baumit vai ekvivalents) | g | **4144.20** |  |

1. **Izteikt nolikuma 9. pielikuma Lokālā tāmē Nr. 2a sadaļā Nr. 3 “Pēdējā stāva pārseguma siltināšana” apakšpunktus Nr. 6. un 7 šādā redakcijā:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | **Bēniņos iebūvēt beramo akmens vati h=300mm** | m2 | **472.20** |
| 7 | beramā vate 300mm biezumā λ=0,041 W/(mK) (vai ekvivalents) | m2 | **543.03** |

1. **Pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu – 08.12.2021. plkst.10.00**